-----飞鱼星云南办事处 http://www.feiyuxing.com.cn ，固件、产品、参数、教材...-----

固件适配：同一型号设备可能有多个硬件，不同硬件适用不同的固件，否则会提示升级失败

默认地址：192.168.0.1 用户名：admin 默认密码：admin ->请将电脑IP配置到同一网段！！
----------------------------------华丽的分割线------------------------------------
特别说明：
	1、在没有收到 浏览器 '升级成功,正在重启中...' ,请不要关闭 电源和浏览器。
	2、如果中断意外中断，导致升级失败，设备无法启动。请下载 系统修复工具 救机！
----------------------------------华丽的分割线------------------------------------
温馨提示：
    A、恢复出厂配置 会 导致断网 和 配置丢失！请谨慎操作！！！！
    B、如果升级后，进入设备管理界面出现显示异常，请按 CTRL+F5 强制刷新浏览器。
----------------------------------华丽的分割线------------------------------------
恢复出厂配置方法(恢复出厂配置不影响固件的版本)：
    A、能进入界面的情况下
	选择“系统工具”->“恢复出厂配置”，点击 确定，设备重启后恢复。
    
    B、不能进入界面的情况下
	在设备SYSTEM灯一秒一秒闪烁的时候。按住面板的RST按钮，大约5秒左右放开，
----------------------------------华丽的分割线------------------------------------
.bin固件升级步骤：
    1、记录当前设备固件版本号。查看位置《系统状态》->《系统信息》->版本型号及时间.
    2、进入设备管理界面，选择“系统工具”->“备份恢复配置”，
	点击“保存配置”对设备配置进行备份(此备份文件请不要用于恢复升级后的版本)。
	(注意：如果弹出迅雷下载可能无法保存的，请选择使用“IE下载”保存)。
    3、下载文件，解压出来， .bin是升级文件！其它为辅助文件！
    4、《建议》设备LAN1 单连 电脑，避免内网网络因素导致固件刷新失败。
    5、进入设备管理界面，选择“系统工具”->“固件升级”，点击“浏览”，
	选中解压出来.bin文件，点击“开始升级”，等待升级成功。
    6、如果设备运行有异常，建议 恢复出厂配置，再手动配置，不要恢复备份配置！
    7、如果升级后，进入设备管理界面出现显示异常，请按 CTRL+F5 强制刷新浏览器。
----------------------------------华丽的分割线------------------------------------
TFTP救机(系统修复工具)步骤：
    1、修改PC地址为192.168.179.50／255.255.255.0 （务必关闭电脑防火墙）。
    2、将PC与设备任意LAN口用网线直接相连，通电。
    3、确保main.img(ap.img)文件与tftpd32.exe在同一个目录中，在PC上启动tftpd32.exe，
	软件上Server interface 选择 192.168.179.50 （务必选择此IP）。
    4、断电，按住设备的复位键不要松开，插上电源，2秒后再放开复位键。
	设备将自动从PC下载升级文件,此时tftpd32.exe上有一些传输文件的信息。
	之后需要等待3-5分钟后设备自动刷新完成，然后自动重启，整个过程不要断电。
	五分钟后，设备系统灯开始正常闪烁后，固件恢复成功。不闪则不成功！
    5、如果第四步失败，可反复重试。如果多次尝试
    6、图文教程：http://www.feiyuxing.com.cn/Course/SystemManagement/60.html